|  |  |
| --- | --- |
| Название организации  Адрес  Строительная лаборатория  Аттестат аккредитации  № RU.МCC.АЛ.1095 от 18.12.2020 г. | Строительная организация  Объект: «Строительный объект» |

**Акт № 1/2021**

**отбора контрольных образцов высокопрочного крепежа**

Дата отбора: «22» апреля 2021 г.

Условия отбора:

-температура наружного воздуха,0С: +11 .

-наличие атмосферных осадков: нет .

-прочие условия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_- .

Количество образцов, шт. 5

Способ отбора ручной

Покрытие Цинк-ламель

Завод изготовитель: ООО Завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ»

| №  п/п | № сертификата | № партии | Размер | Коэффициент закручивания по сертификату | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1612BK-21 | B15063761DDВ | 22x60 | 0,13-0,15 | 5 шт. |

Цель отбора образцов: **для испытаний высокопрочных болтов на определение коэффициента закручивания.**

# Отбор образцов высокопрочных болтов производят в соответствии с требованиями ГОСТ 32484.1-2013.

Подписи:

Инженер строительной лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/