|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и адрес орг**Название лаборатории и аттестация** | **Объект:**  |

**АКТ №**

**отбора контрольных образцов сварных стыков арматурной стали**

|  |
| --- |
| **Данные о месте проведения сварочных работ:**  |
|  |
|  |
| **Дата и время сварки:** | **25.01.2017 09:00** |
|  |
| **Дата и время отбора:** | **25.01.2017 09:00** |
|  |
| **Условия отбора:** |  |
|  |
| **-Температура наружного воздуха:** | **+2оС** |
|  |
| **-Наличие атмосферных осадков:** | **нет** |
|  |
|  |
| **Цель отбора образцов:** | **Аттестация сварщиков** |
| *Отбор образцов арматурной стали производят в соответствии с требованиями ГОСТ* ***1497-84*** |
|  |
|  |
| **Тип соединения по ГОСТ 14098-2014:**  | **С15-Рс** |
|  |
| **Размеры образцов (длина):** | **600 мм** |
|  |
| **Способ отбора образцов:**  | **механизированный** |
|  |
| **Марка сварочного материала:** | **электроды Ø5 УОНИ 13/55 УД,****сертификат качества №**  |
|  |
| Фамилия И.О. сварщика квалификационный разряд | Диаметр, класс и маркасваренной арматурной стали | Завод-изготовитель арматурной стали | Номерсертификата арматурной стали | Номер плавки арматурной стали | Маркировка | Количество образцов |
|  | Ø32АIII25Г2С | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский м.к.» | 4616669 | 464820 | 1А | 1 шт. |
| Ø25АIII25Г2С | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский м.к.» | 2615114 | 565150 | 2А | 1 шт. |
| Ø20АIII25Г2С | ПАО «Челябин-ский м.к.» | 83-20069 | К350612 | 3А | 1 шт. |
|  | Ø32АIII25Г2С | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский м.к.» | 4616669 | 464820 | 4А | 1 шт. |
| Ø25АIII25Г2С | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский м.к.» | 2615114 | 565150 | 5А | 1 шт. |
| Ø20АIII25Г2С | ПАО «Челябин-ский м.к.» | 83-20069 | К350612 | 6А | 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Инженер по сварке** |  | **ФИО** |
|  **Инженер CЛ** |  | **ФИО** |