|  |  |
| --- | --- |
| **Организация:** | **Аттестация/аккредитация** |

**АКТ № \_\_\_**

**отбора контрольных образцов сварных стыков арматурной стали**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время сварки:** | **21.05.2020 10:00** |
|  |
| **Дата и время отбора:** | **21.05.2020 10:00** |
|  |
| **Данные о месте проведения сварочных работ:**  |
|  |
|  |
|  |
| **Название конструкции:** |  **армирование конструкции**  |
|  |
| **Цель отбора образцов:** | **определение механических характеристик** |
| *Отбор образцов арматурной стали производят в соответствии с требованиями ГОСТ* ***1497-84*** |
|  |
| **Маркировка:** |  | **количество образцов:** | **3 шт.** |
|  |
| **Размеры образцов (длина):** | **600 мм** |
|  |
| **Фамилия И.О. сварщика,**  |  |
|  |
| **квалификационный разряд:**  |  |
|  |
| **Тип соединения по ГОСТ 14098-2014:**  | **С21-Рн** |
|  |
| **Способ отбора образцов:**  | **механизированный** |
|  |
| **Диаметр, класс и марка** **сваренной арматурной стали:**  | **Ø20 АIII 25Г2С** |
|  |
| **Завод-изготовитель арматурной стали:** | **ПАО «Челябинский металлургический комбинат»** |
|  |
|  |
| **Номер сертификата арматурной стали:** |  |
|  |
| **Номер плавки арматурной стали:** |  |
|  |
|  |  |
|  |
| **Условия отбора:** |  |
|  |
| **-Температура наружного воздуха:** | **+15оС** |
|  |
| **-Наличие атмосферных осадков:** | **нет** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность** |  | **Ф.И.О.** |